**מפרט טכני ויתרונות**

**מכונת טאוט כבישים על שלדת משאית – SCARAB M65T**



- מיכל האשפה עשוי נירוסטה

- רשת נוחה לפירוק עשויה נירוסטה

- מיכל מים גדול 1,250 ליטר, עשוי חומרים מרוכבים ומותקן תחת מיכל הפסולת.

 מפאת משקלו הקל, הוא מאפשר כושר מעמס פסולת גבוה!

- מיכל המים מופרד ממיכל הפסולת

- הנעת מפוח ע"י מנוע הידראולי (לא רצועות/גיר/מאיץ)

- מפוח עשוי נירוסטה

- מערכת חשמל עמידה במים

- צינורות יניקה קצרים, קלים לניקוי ועלות תחזוקה נמוכה

- מתזי מים מותקנים על מברשות הצד, בפתח היניקה ובפגוש קדמי

- כושר מעמס גבוה של מעל **4,500 ק"ג!**

- פריקת מיכל אשפה בזווית של 550 לריקון מיטבי

- פתיחת דלת אחורית 900 – גישה נוחה!

 .../2

-2-

- ספיקת מפוח גבוהה – 235 מ"ק/דקה

- מהירות טאוט – 0-32 קמ"ש

- רוחב טאוט עם מברשת צד + פתח יניקה + מברשת מרכזית – 2,505 מ"מ

- מנוע עליון שקט, מופעל בסל"ד נמוך, דיזל 74 כ"ס

- מיקום מערכות עם גישה נוחה מאוד לתחזוקה

- מנגנון אבטחה, מופעל אוטומטית עם הרמת מיכל

- מערכת בקרה CANBUS"" עם מסך בתא הנהג, לבקרה ולאיתור תקלות

- תאורת לילה

- מתלים נפרדים, נגררים לכיוון הטאוט למברשות הצד, מתכנסים כנגד לחץ צידי, למניעת נזק

- שליטה על מהירות סיבוב כל המברשות מתא נהג - 0-125 סל"ד

- מיכל דלק של מנוע עליון – 120 ליטר

- מיכל דלק של השלדה – 150 ליטר (תלוי בדגם)

**אופציות**

- משאבת מים בלחץ גבוה, כולל גלגלת אוטומטית

- הגברת לחץ קרקע למברשות מתא נהג

- תוספת מים לצינור היניקה צד ימין/שמאל

- טאוט צד ימין ושמאל משולבים יחד

- צינור יניקה חיצוני

- מצלמת רוורס

- ציפוי פוליאוריטן במערכת היניקה

