**מפרט טכני למכונה לניקוי חופים תוצרת BEACHTECH/CHERRINGTON**

**דגם2000 , תוצרת גרמניה**



**נתונים טכניים:**

אורך - 5.43 מ'

רוחב כללי - 2.50 מ'

גובה - 2.10 מ'

משקל עצמי - 1,800 ק"ג

רוחב ניקוי - 1.85 מ'

רוחב שטח מיושר - 2.50 מ'

עומק ניקוי - עד 30 ס"מ

נפח מיכל - 1,500 ליטר

פריקה - עד לגובה 2.6 מ'

מהירות ניקוי - עד 12 קמ"ש

צמיגים - מיועדים לנסיעה על חול

שלדה - מוגנת בפני קורוזיה שעברה טיפול וציפוי מתאים.

דרישה לטרקטור גורר- 70 כ"ס לפחות, מתלה גרירה 2 נקודות, P.T.O. 540, 2 יציאות הידראוליות,

 יציאה 12V, 4x4, נעילת דיפרנציאל.

**המפרט הקובע הינו מפרט היצרן והיצרן שומר על זכותו לשנות את**

**המפרט הטכני ללא הודעה מראש**.