**מפרט לרכב רב-תכליתי תוצרת MULTICAR/HAKO**

**ומערכת קירצוף**

**מפרט הרכב**

- תוצרת HAKO/MULTICAR גרמניה

- דגם M29C

- מנוע דיזל VM יורו 6, דגם R754.

- הספק מנוע - 108 כ"ס/2,600 סל"ד.

- מומנט 420 ניוטון/מטר ב-1,100 סל"ד.

- מהירות נסיעה - עד 50 קמ"ש.

- מהירות במצב עבודה - עד 25 קמ"ש.

- אור אזהרה מסתובב + אורות עבודה.

- היגוי 4 גלגלים.

- אפשרות להינע 2x4 או 4x4, לפי בחירה.

- מיזוג אוויר מקורי.

- רדיו דיסק.

**מערכת שטיפה בלחץ מים חמים/קרים**

**כולל מערכת קירצוף קדמית ומוט שטיפה**

- מיכל מים של 1,500 או 1,800 ליטר

 מחולק ל-4 תאים.

- המתקן כולל 2 הליקופטרים עשויים

 פלדת אל-חלד.

- רוחב קירצוף - כ-1,300 מ"מ.

- המתקן נע ע"ג 5 גלגלים.

- הגנה מפני התזת מים לצדדים.

- צידוד ימינה/שמאלה עד 500 מ"מ.

- 2 תנורים למערכת לחץ גבוה/נמוך.

 כל תנור מספק:

 לחץ 200 בר, 10 ליטר/דקה C1000

- מערכת בקרה ואבטחה לעבודה מעל

 C500 בלחץ גבוה.

- מיכל דלק לתנורים.

- מוט שטיפה קדמי עשוי נירוסטה באורך

 1,500 מ"מ לרוחב שטיפה של כ-1,700 מ"מ.

- גלגלת נירוסטה 50 מ' ללחץ של 300

 בר + אקדח.

- הליקופטר ידני בקוטר 75 ס"מ מותקן על

 מנשא אחורי.